
0哈密市道路养护施工作业安全工作规定
（征求意见稿）

为进一步加强全市道路养护施工安全管理，保障道路养护作业人员、设备和过往车辆安全，依据《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》《公路养护安全作业规程》，结合我市实际，特制定本规定。
一、公路养护施工安全标准
适用于全市高速公路、普通干线公路的养护施工安全管理，农村公路养护施工参照执行。
（一）凡因工程建设、道路养护等需要占用、挖掘道路，影响交通安全的，应当事先征得道路主管部门审批、公安交管部门同意后，方可进行施工。
（二）公路养护作业分为长期、短期、临时和移动等四类养护作业，根据养护作业类型设置相应的养护作业控制区。
1.长期和短期养护作业应布置警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡、终止等区域；
2.临时养护作业控制区布置可在长、短期养护作业基础上减小区段长度；
3.移动养护作业控制区可仅布置警告区和工作区，警告区长度可减小。
（三）作业控制区限速
采用逐级限速或重复提示限速方法：设计速度120km/h时限速80km/h，设计速度100km/h时限速60km/h，设计速度80km/h时限速40km/h，设计速度60km/h和40km/h时限速30km/h，设计速度30km/h和20km/h时限速20km/h。
（四）作业控制警告区最小长度：高速公路不应少于1200米，一级公路不应少于1000米，二、三、四级公路根据设计车速、路况、交通量不同分别不应少于400米、300米、200米。
（五）养护安全设施包括交通锥、防撞桶、水马、防撞墙、隔离墩、附设警示灯的路栏等其使用应符合现行《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）等相关规定。
[bookmark: _GoBack]（六）施工现场要有安全负责人和专职交通疏导人员，上路施工前，要对员工进行安全生产教育和安全作业知识培训，否则不得上路施工。
（七）公路养护施工作业必须严格按照交通运输部《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）执行。
二、市政道路养护施工安全标准
适用于全市市政道路的养护施工安全管理。
（一）施工现场要配备足够的安全警示标志牌、车流导向牌、自发光式爆闪警示灯、风扇式警示灯、安全反光墩等。
（二）施工时要沿道路行车方向依次设置警告区、过渡区、施工区、终止区，具体要求如下：
1.在距离施工区来车方向30米处（可根据道路行车条件适当调整）设置警告区，摆放警示标志牌、爆闪灯、反光导向标志等安全警示标志；
2.距离警告区10米处设置过渡区，过渡区内按车道数停放相应数量的警戒车辆；
3.施工区域边界设置连续安全反光墩（间隔不大于1米）；
4.施工区后10米处设置终止区并摆放警示标志；
5.在实施道路坑槽、水箅等小型市政设施应急抢修时，根据现场情况合理布置安全警示牌、安全反光墩等。
（三）现场要配备足够的夜间照明设备，夜间作业人员必须穿着反光工作衣。
（四）施工结束后及时对现场进行清理消除交通安全隐患的发生。
三、园林绿化道路养护安全标准
适用于全市园林绿化道路养护安全管理。
（一）养护作业人员在绿化带内实施养护作业，要穿着安全反光标志服，夜间养护现场要配备足够的夜间照明设备，夜间作业人员必须穿着反光工作衣。
（二）在路上实施浇水、喷药、绿化带清洗等养护作业的车辆要避开高峰期作业，按照道路交通安全要求养护作业。
（三）大树修剪养护作业的安全规定参考市政道路养护施工安全标准。
四、涉路施工工程安全管理
（一）涉及高速、干线和农村公路涉路施工的单位要向交通运输管理部门提出申请，提交设计施工方案、质量安全技术评价报告和应急方案，影响交通安全的，应当征得公安机关交通管理部门的同意。
（二）涉路施工完毕，交通运输管理部门要对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行验收，影响交通安全的，还应当经公安机关交通管理部门验收。
五、各方责任
施工单位要严格落实主体责任，按照标准和相关技术规范进行施工，按照要求对施工人员进行安全培训、技术交底，办理施工人员人身安全意外险；施工人员必须接受岗前培训，严格按照相关标准，规范施工行为，特殊工种必须持证上岗；建设单位要督促、监督施工单位严格落实安全生产责任，落实施工安全条件和规范标准；行业监管单位要切实履行职责，从严审核项目施工安全条件落实情况，监督建设和施工单位落实安全措施，要强化日常巡查检查，主动发现并责令整改施工安全隐患；公安交管部门要对施工单位对交通警示标志、信号灯、限速标志、警示灯等防护设施的设置进行安全检查，配合建设单位和施工单位在项目开工前，对在建养护项目道路交通安全条件进行审核。

附件：公路养护安全作业设置图
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